Таблица 1

Целевые показатели и их промежуточные значения

| № | Наименование показателя | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь построенных (отреконструированных) бассейнов, кв. м | 2463,7 |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая площадь построенных спортивных комплексов, кв. м | 3270,5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Общая площадь построенных (отреконструированных) стадионов, кв. м |  |  | 2929,26 |  |  |  |
| 4 | Общая площадь построенных (отреконструированных) котельных, кв. м |  |  | 39,6 |  |  |  |
| 5 | Ввод дополнительных площадей городских кладбищ, га |  |  | 11,0 | 6,0 | 9,0 | 10,43 |
| 6 | Общая площадь муниципального кладбища, для которого будет приобретен земельный участок, га |  | 12,0 |  |  |  |  |
| 7 | Общая площадь территории городского парка, для которого будет спроектировано освещение, га | 149,8 |  |  |  |  |  |
| 8 | Общая площадь Дворца игровых видов спорта, для строительства которого будет подготовлена проектно-сметная документация, кв. м |  | 16 544,98 |  |  |  |  |
| 9 | Общая площадь построенных дошкольных образовательных учреждений, кв. м |  |  | 2067,78 |  |  |  |
| 10 | Общая протяженность проложенной теплотрассы, м |  | 500,0 |  |  |  |  |
| 11 | Общая площадь построенного Дворца игровых видов спорта, кв. м |  |  |  |  |  | 16544,98 |
| 12 | Общая площадь муниципального общеобразовательного учреждения (школы), для строительства которого будет подготовлена проектно-сметная документация, кв. м  |  |  | 9000,0 |  |  |  |
| 13 | Общая площадь дошкольных образовательных учреждений, для строительства (реконструкции) которых будет подготовлена проектно-сметная документация кв. м |  |  | 1012,7 | 3800,0 |  |  |
| 14 | Общая протяженность проложенного дождевого коллектора, для которого будет подготовлена проектно-сметная документация, м |  |  |  |  | 880,0 |  |

 ».