УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ № 67

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Смирнова Т.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (замена оконных блоков) в МБДОУ № 67, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Жаворонкова, д.11а

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,174 |
| 2 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,0931 |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,174 |
| 4 | Блок оконный ПВХ | м2 | 17,4 |
| 5 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,0961 |
| 6 | Доски подоконные ПВХ | м | 9,61 |
| 7 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,0728 |
| 8 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную 17,4м2\*0,10м \* 600кг/м3(МДС38п4.10)=1,044т | 1 т груза | 1 |
| 9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 1 |

Ведомость неучтенных материалов на замену оконных блоков в МБДОУ № 67, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Жаворонкова, д.11а

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Блок оконный ПВХ | м2 | 17,4 | 3536,46 | 61534,4 |
| 2 | Доски подоконные ПВХ | м | 9,61 | 300 | 2883 |