|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых  услуг | Характеристики  поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| **Ремонт окон**  **Код ОКДП 4520111** | Требования к качеству товаров, работ, услуг | Качественное выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.  Качественно выполнить все работы, использование качественных материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, качество подтверждаться сертификатами соответствия и гигиеническими сертификатами, государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, действительными на территории Ивановской области, пожарными сертификатами. Замена материалов, используемых при выполнении работ, предусмотренных Сметой, на другие материалы, осуществляется только по письменному согласованию с Заказчиком, при условии, что их замена не приведет к ухудшению качества выполненных работ. |  |  |
| Технические характеристики товаров, работ, услуг | Профиль ПВХ трехкамерный, монтажная ширина 58 мм, стеклопакет двухкамерный, конструкция стеклопакета 4-10-4-10-4; максимально возможная толщина стеклопакета – 32 мм; морозостойкость – до минус 60С; сопротивление теплопередачи – 0,53-0,55 (м2-С)/Вт; ударная вязкость – 39,5 кДж/м2; герметичность контуров уплотнения – соответствие классу А; коэффициент звукоизоляции – 37-39 дб; долговечность – более 40 лет; экологичность (без свинца).  Дизайн окон согласовывается с Заказчиком.  Спецификация на окна должна быть согласована с Заказчиком.  Объемы выполненных работ и используемые материалы должны соответствовать смете Заказчика. Работы вести по гибкому графику в работающем учреждении по согласованию с руководителем  Уборку помещений и вывоз строительного мусора проводить ежедневно. |  |  |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил проектов, другие нормативные акты в области строительной деятельности.  В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. |  |  |
|  | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | Гарантийный срок на произведенные работы – 5 лет. |  |  |
|  | Требования к результатам работ, оказанию услуг | Демонтаж имеющихся оконных блоков; монтаж новых изделий из ПВХ – профиля; монтаж подоконников из ПВХ (ширину согласовать с Заказчиком); монтаж парогидроизоляционных материалов в соответствии с действующим законодательством.  Выполнить в срок и в полном объеме обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.  Работы вести по гибкому графику в работающем учреждении по согласованию с руководством.  Во время выполнения работ осуществлять за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, в течение трех дней со дня подписания акта приема выполненных работ вывезти с указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор (в том числе демонтированные окна). |  |  |

**\*При упоминании в локальном сметном расчете, ведомости объемов работ торговых наименований используемых материалов считать их сопровождающимися словами «или эквивалент»**