Характеристики и количество поставляемого товара

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование товара | Технические характеристики поставляемого товара | Кол-во, шт |
| 1 | Внешний жесткий диск 1Tb Backup Plus Portable STBU1000200\* | Внешний жесткий диск для резервного копирования  Формат: 2,5"; объем: 1000Гб; корпус: пластик; цвет: черный; Интерфейс: USB 3.0 micro-B "мама"; пропускная способность интерфейса: 5 Гбит/с; питание: от USB порта; предустановленное программное обеспечение для резервного копирования; кабель usb 3.0 - в комплекте; поддержка операционных систем: Windows 7, Windows Vista, Windows XP | 2 |
| 2 | Жесткий диск 500Gb ST500NM0011 Constellation ES\* | Жесткий диск для установки в корпус компьютера  Формат: 3.5"; объем: 500Гб; скорость вращения шпинделя: 7200 об./мин.; кэш-память: 64 Мб; среднее время доступа: 8.5 мс при чтении, 9.5 мс при записи; интерфейс : SATA 6 Гб/с; Наработка на отказ: не менее 1.2 млн. часов; Уровень шума: не более, чем 2.2 Бел в режиме Idle, 2.8 Бел в режиме поиска; Максимальные перегрузки: не менее, чем 70G длительностью 2 мс при работе, 350G длительностью 1 мс в выключенном состоянии | 5 |
| 3 | Жесткий диск 4Tb Deskstar 7K4000 HDS724040ALE640\* | Жесткий диск для установки в корпус компьютера  Формат: 3.5"; объем: 4Tб; скорость вращения шпинделя: 7200 об./мин.; кэш-память: 64 Мб; интерфейс :SATA 6 Гб/с Уровень шума 2.9 Бел в режиме Idle  Максимальные перегрузки: 70G длительностью 2 мс при работе, 300G длительностью 1 мс в выключенном состоянии; Размер физического сектора: 4Кб | 10 |
| 4 | Маршрутизатор ASUS RT-N56U\* | Маршрутизатор  Корпус: пластик; цвет: черный; скачивание файлов без использования компьютера: BitTorrent, FTP, HTTP; кнопки: Reset, WPS; принт-сервер: есть, 2 x USB; индикаторы: 2.4 ГГц, 5 ГГц, Internet, Power, USB, WAN; USB Host: Да, 2 x USB (для подключения внешнего накопителя, 3G модема или принтера); гигабитные порты: 4 порта 10/100/1000 Мбит/сек; порты WAN: 1 порт RJ-45; управление: веб-интерфейс; Схемы обеспечения безопасности передачи данных: WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP-кодирование с 64- или 128-битным ключом; блок питания: внешний, в комплекте; защищенные VPN-протоколы: PPTP, PPPoE, L2TP; QoS: поддерживается; WPS (Wi-Fi Protected Setup): поддерживается; DHCP-сервер: есть; максимальная скорость беспроводной передачи данных: 300 Мбит/сек; Стандарты беспроводной связи: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a; частота беспроводной связи: 2.4 ГГц, 5 ГГц; Встроенные антенны: 5 антенн: 2 антенны(2.4ГГц); 3 антенны(5ГГц); усиление антенны: 3.8 dBi (2.4ГГц); 5.1 dBi (5ГГц) | 2 |
| 5 | Модуль памяти 2048Mb PC2-6400 800MHz KVR800D2N6/2G\* | Модуль памяти  2048Мб DDR2 PC2-6400 800МГц; Напряжение: 1.8В | 20 |
| 6 | Модуль памяти 8192Mb KVR1333D3N9K2/8G\* | Модуль памяти  8192Мб DDR3 PC3-10600 1333МГц Напряжение: 1.5В | 10 |
| 7 | Колонки SPS-605\* | Колонки  Цвет: черный глянцевый, черный; частотный диапазон: 100 Гц - 18 кГц; сопротивление: 4 Ома; материал корпуса: дерево; отношение сигнал/шум: 70 дБ; суммарная выходная мощность: 6 Ватт(2x3Ватт);  разъемы: миниджек 3.5 мм, разъем 3.5 мм для подключения наушников; регулятор громкости | 10 |
| 8 | Беспроводной комплект мышь+ клавиатура Wireless Desktop MK520\* | Беспроводной комплект клавиатура + мышь  Цвета: черный, серый; "ноутбучные" клавиши; тип сенсора: лазерный; миниатюрный USB-ресивер; отсек в корпусе для хранения ресивера;  Soft Touch на боковых поверхностях мыши; частота: 2.4 ГГц; влагоустойчивость; радиус действия клавиатуры: 10 метров; комплект поставки: 3 батарейки типа AA, USB-удлинитель, USB-приемник; цифровой блок; Enter: большой; Backspace: широкий; Shift Левый - узкий, правый – широкий; количество кнопок мыши: 3, включая колесико-кнопку; разрешение:1000 dpi; индикаторы: индикаторы разрядки батареек на клавиатуре и мыши; интерфейс: USB; дополнительные кнопки клавиатуры: Mute, Next, Play/Pause, Previous, Vol-, Vol+, Calculator, Back, Favorites, Forward; цвет русских букв: белые; цвет латинских букв: белые; форма клавиш вогнутая; поддержка операционных систем: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP. | 10 |
| 9 | Блок питания FSP400-60HNN\* | Блок питания  Блок питания ATX 12V v.2.3; мощность блока питания: 400 Вт; входное напряжение: 230 - 240 Вольт; частота: 50 Гц; максимальная нагрузка: +3.3V - 24A, +5V - 15A, +12V1 -17A, +12V2 - 14A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.5A; комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 120 Вт; управление скоростью вращения: от термодатчика; охлаждение блока питания: 1 вентилятор 120 x 120 мм (на нижней стенке); коннектор питания мат.платы: 24+4 pin; коннектор питания видеокарт: 1x 6-pin разъем; разъемы для подключения HDD/FDD/SATA: 2/1/2; | 4 |

\* - или эквивалент