|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ | | | | | |
| На проведение ремонтных работ асфальтового покрытия территории МБОУО гимназии №32  Расположенного по адресу. Иваново пр. Ленина д.53. | | | | | |
| № п/п | Шифр единичной расценки | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,07 |  |
| 1/0,07 |
| 2 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,114 |  |
| 2/0,114 |
| 3 | ФЕР27-04-006-02 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных | 1000 м2 основания | 0,114 |  |
| 3/0,114 |
| 4 | ФЕР27-04-006-03 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных | 1000 м2 основания | 0,114 |  |
| 4/0,114 |
| 5 | ФЕР27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 исключаем 8 см | 1000 м2 основания | -0,114 |  |
| 5/-0,114 |
| 6 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,049 |  |
| 6/0,049 |
| 7 | ФЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,114 |  |
| 7/0,114 |
| 8 | ФЕР27-06-021-05 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-05 | 1000 м2 покрытия | 0,114 |  |
| 8/0,114 |
| 9 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,41 |  |
| 9/0,41 |
| 10 | ФСЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 12,6 |  |
| 10/12,6 |
| 11 | ФСЦпг03-21-01-015 | Перевозка грузов I классаавтомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | т | 12,6 |  |
| 11/12,6 |