|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | УТВЕРЖДАЮ | | | | |
|  | | |  |  | | | | |
|  | | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С. Рябков | | | | |
|  | | |  | "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. | | | | |
| ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ | | | | | | | |
| на проведение ремонтных работ кабинетов 2 этажа МБОУО гимназии №32 | | | | | | | |
| № п/п | Шифр единичной расценки | Наименование работ | | | Единица измерения | Количество | Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕР46-04-001-04 | Разборка кирпичных стен | | | 1 м3 | 5,7 |  |
| 1/5,7 | | |
| 2 | ФЕРр61-2-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | | | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0898 |  |
| 2/0,0898 | | |
| 3 | ФЕР15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | | | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,1088 |  |
| 3/0,1088 | | |
| 4 | ФЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1986 |  |
| 4/0,1986 | | |
| 5 | ФЕРр62-16-04 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,759 |  |
| 5/0,759 | | |
| 6 | ФЕРр57-3-01 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | | | 100 м плинтуса | 0,47 |  |
| 6/0,47 | | |
| 7 | ФЕРр57-2-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | | | 100 м2 покрытия | 0,433 |  |
| 7/0,433 | | |
| 8 | ФЕРр57-4-04 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25% | | | 100 м2 | 0,433 |  |
| 8/0,433 | | |
| 9 | ФЕРр57-4-06 | Добавлять к расценке 57-4-4 при крашеных полах | | | 100 м2 | 0,433 |  |
| 9/0,433 | | |
| 10 | ФЕРр57-11-04 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волокнистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м2 | | | 100 м2 основания | 0,433 |  |
| 10/0,433 | | |
| 11 | ФЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | | | 100 м2 покрытия | 0,433 |  |
| 11/0,433 | | |
| 12 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | | | 100 м плинтуса | 0,47 |  |
| 12/0,47 | | |
| 13 | ФЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | | | 100 м2 | 0,13 |  |
| 13/0,13 | | |
| 14 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | | | 100 м2 проемов | 0,13 |  |
| 14/0,13 | | |
| 15 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | | | 100 п. м | 0,052 |  |
| 15/0,052 | | |
| 16 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | | | 100 м2 облицовки | 0,0608 |  |
| 16/0,0608 | | |
| 17 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | | | 100 п. м | 0,152 |  |
| 17/0,152 | | |
| 18 | ФЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | | | 100 м | 0,052 |  |
| 18/0,052 | | |
| 19 | ФЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | | | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |  |
| 19/0,03 | | |
| 20 | ФЕР15-04-012-01 | Окраска фасадов (откосов) с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 20/0,03 | | |
| 21 | ФЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | | | 100 м2 | 0,1088 |  |
| 21/0,1088 | | |
| 22 | ФЕР10-01-047-02 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | | | 100 м2 проемов | 0,0544 |  |
| 22/0,0544 | | |
| 23 | ФЕР46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | | | 1 м3 | 1,36 |  |
| 23/1,36 | | |
| 24 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | | | 100 м2 поверхности облицовки | 0,433 |  |
| 24/0,433 | | |
| 25 | ФЕРр67-3-01 | Демонтаж кабеля | | | 100 м | 0,45 |  |
| 25/0,45 | | |
| 26 | ФЕРр67-4-01 | Демонтаж выключателей, розеток | | | 100 шт. | 0,02 |  |
| 26/0,02 | | |
| 27 | ФЕРр67-4-05 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | | | 100 шт. | 0,08 |  |
| 27/0,08 | | |
| 28 | ФЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | | | 100 шт. | 0,01 |  |
| 28/0,01 | | |
| 29 | Прайс лист | Выключатель 1-кл ОП | | | шт. | 1 |  |
| 29/1 | | |
| 30 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | | | 100 м | 0,3 |  |
| 30/0,3 | | |
| 31 | 509-1828 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 15x10 мм | | | м | 30 |  |
| 31/30 | | |
| 32 | ФЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | | | 100 м кабеля | 1,67 |  |
| 32/0,3 + 38/1,37 | | |
| 33 | 501-8483 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | | | 1000 м | 0,167 |  |
| 33/0,03 + 39/0,137 | | |
| 34 | ФЕРм08-03-594-17 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | | | 100 шт. | 0,12 |  |
| 34/0,12 | | |
| 35 | Прайс лист | Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (595) с ЭПРА 1620,45/1,18/5,35\*1,02 | | | шт. | 12 |  |
| 35/12 | | |
| 36 | ФЕРм08-02-409-04 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм | | | 100 м | 1,37 |  |
| 36/1,37 | | |
| 37 | 507-3484 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм | | | м | 137 |  |
| 37/137 | | |
| 38 | ФСЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | | | т | 11,48 |  |
| 40/11,48 | | |
| 39 | ФСЦпг03-21-01-015 | Расстояние перевозки: от 14.1 до 15.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера | | | т | 11,48 |  |
| 41/11,48 | | |