**Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Кол-во | Единица измерения | Характеристика | Качество продукции |
|  | | | | Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, международным стандартам. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам и стандартам, принятым для данного вида Товаров, качество должно быть **подтверждено сертификатами соответствия** (качества). Поставляемый товар должен быть новым. Поставка товара бывшего в употреблении не допускается.  Доставка, поднятие на этаж осуществляется силами Поставщика, а стоимость таких работ входит в цену контракта.  Приемка продукции по количеству, качеству и ассортименту производится по месту нахождения Заказчика, в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР № 6 от 15.06.1965, № 7 от 25.04.1966 г. «О порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству».  Гарантийный срок на Товар составляет –24 месяца. |
| Кровать - ТУМБА детская 3-хъярусная выкатная | 1 | шт. | ЛДСП 16мм цвет БУК, кромка ПВХ 0,45мм цвет БУК. Настил выполнен из ЛДСП. Размер: Спальное место нижнего яруса 1400х600мм. Габаритный размер в собранном виде 1530х710х720мм. Высота от пола до первого яруса- 180мм, до второго яруса-360мм, до третьего яруса-580мм. |
| Кровать - ТУМБА детская 3-хъярусная выкатная - цветная | 1 | шт. | ЛДСП 16мм. Цветовое разрешение ЛДСП в сочетании ЗЕЛ, ЖЕЛ, СИН, КРАС, кромка ПВХ 0,45мм цвет БУК. Настил выполнен из ЛДСП. Размер: Спальное место нижнего яруса 1400х600мм. Габаритный размер в собранном виде 1530х710х720мм. Высота от пола до первого яруса- 180мм, до второго яруса-360мм, до третьего яруса-580мм. |
| Стеллаж для спортивного инвентаря и игрушек | 1 | шт. | ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 0.45мм цвет БУК. Цветовое разрешение:  в сочетании ЗЕЛ, ЖЕЛ, СИН, КРАС. Размер: ширина- 1270 мм, глубина- 420 мм,  высота от пола до верхней точки -  1250 мм  (1270 х420 х1250 мм). |
| Изменение габаритов возможно в пределах ± 10 мм  Изделия изготовлены из ЛДСП толщиной 16мм, ЦВЕТ – БУК, криволинейные участки обработаны кантом ПВХ, прямолинейные участки обработаны кромкой ПВХ.  Цвет фасада - по согласованию с Заказчиком. | | | |