**Описание объекта закупки**

Многофункциональное лазерное устройство в количестве 2 штук.

**Характеристики закупки**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип оборудования | МФУ |
| Применение | Персональное |
| Технология печати | Лазерная монохромная |
| Емкость картриджа | Не менее 3000 страниц |
| Тип картриджа | Без фотобарабана |
| Кнопки | Копирование ID карт, Копировать, Ящик печати, Сканировать |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | Не более 390 x 361 x 362 мм |
| Вес | Не более 10 кг |
| ЖК-дисплей | 2-строчный |
| Интерфейс | USB 2.0, Ethernet |
| Порты | RJ-45, USB 2.0 Type B |
| ADF (податчик оригиналов) | Есть |
| Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10x15 см) |
| Емкость податчика бумаги | Не менее 250 листов |
| Емкость податчика оригиналов (ADF) | Не менее 40 листов |
| Емкость выходного лотка | Не менее 100 листов |
| Плотность бумаги | 60 - 220 г/м2 |
| Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть |
| Время выхода первой страницы при печати | Не более 7,5 секунд |
| Разрешение ч/б печати | Не менее 1200 dpi |
| Хост-печать | Да |
| Максимальное кол-во копий | Не менее 99 копий |
| Диапазон масштабирования | 25 - 400% с шагом 1% |
| Функции копирования | Однократное сканирование с тиражированием при печати, электронная сортировка копий, режимы компоновки «2 страницы на листе» и «4 страницы на листе», копирование двусторонних идентификационных карт пользователей, управление плотностью тонера в копии |
| Оптическое разрешение МФУ | Не менее 600 x 600 dpi |
| Скорость сканирования | Не менее 18 стр./мин. при ч/б сканировании с разрешением 300 dpi; 6 стр./мин. при цветном сканировании с разрешеним 300 dpi |
| Размеры оригиналов | До 216 x 356 мм при использовании автоподатчика оригиналов |
|  |  |
| Время выхода первой копии при копировании | Не более 13 секунд |
| Потребление энергии | Не более 345 Вт при копировании и печати, 7 Вт в режиме готовности, 3 Вт в режиме ожидания |
| Время прогрева | Не более 23 секунд |
| Уровень шума принтера/МФУ | Не более 50 дБ(A) в режиме половинной скорости; 49 дБ(A) в бесшумном режиме; 29 дБ(A) в режиме ожидания |
| Поддержка ОС | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows 2003 Server, Linux (только печать) |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц |

В комплект поставки должны входить:

* кабель для подключения USB 2.0 (hi-speed) Am-Bm, длина 1,5-1,8 м
* патчкорд Ethernet, длина 2-2,5 м
* Качество нового поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, международным стандартам. Качество товара подтверждается наличием следующих документов: гигиеническим сертификатом, сертификатом качества, сертификатом соответствия Госстандарта России, регистрационным удостоверением Минздрава РФ, техническим паспортом. Товар должен быть новый, не подвергавшийся ремонту, восстановлению, модернизации, не находиться в залоге или под обременением. выпущенным в 2015 году, должен иметь заводскую сборку и выпускаться серийно.
* Товар поставляется в заводской упаковке, исключающей порчу товара при транспортировке и соответствующей требованиям.
* Гарантийный срок товара составляет не менее 1 года со дня подписания акта приемки-передачи товара заказчику, если больший срок не установлен изготовителем товара. Доставка и отгрузка товара за счет поставщика.
* Товар должен быть поставлен в полном объеме в установленный срок, собран, подключен к сети, с установкой ПО и протестирован. После этого заказчик подписывает акт приема-передачи товара.