УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ СОШ № 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (ремонт мягкой кровли) текущий ремонт

в МОУ СОШ № 9, расположенного по адресу:

г. Иваново, ТЭЦ-3, д.14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 2,325 |
| 2 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 1,22 |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 | 1,22 |
| 4 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 1,22 |
| 5 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 1,22 |
| 6 | Линокром\* ТКП, основа стеклоткань (для верхнего слоя) | м2 | 139,1 |
| 7 | Линокром\* ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) | м2 | 141,5 |
| 8 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 2,25 |
| 9 | Линокром\* ТКП, основа стеклоткань (для верхнего слоя) | м2 | 567 |
| 10 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 1,1 |
| 11 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1,5 |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1,5 |

\* или эквивалент

Ведомость неучтенных материалов на ремонтные работы (ремонт мягкой кровли) текущий ремонт

в МОУ СОШ № 9, расположенного по адресу:

г. Иваново, ТЭЦ-3, д.9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Линокром\* ТКП, основа стеклоткань (для верхнего слоя) | м2 | 139,1 | 81 | 11267,1 |
| 2 | Линокром\* ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) | м2 | 141,5 | 73,55 | 10407,35 |
|  | Линокром\* ТКП, основа стеклоткань (для верхнего слоя) | м2 | 567 | 81 | 45927 |

\* или эквивалент