УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ № 194

Балашова Н.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (ремонт пищеблока) капитальный ремонт в МДОУ №194, расположенного по адресу:

г. Иваново, пр. Шахтинский, д.81

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,05 |
| 2 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,38 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,43 |
| 4 | Грунтовка | т | 0,00559 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,43 |
| 6 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,53 |
| 7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,05 |
| 8 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,83 |
| 9 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,1 |
| 10 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,98 |
| 11 | Грунтовка | т | 0,01274 |
| 12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (откосы) | 100 м2 | 0,1 |
| 13 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,88 |
| 14 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,43 |
| 15 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,43 |
| 16 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,43 |
| 17 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,43 |
| 18 | Смена: трапов диаметром до 100 мм | 100 приборов | 0,04 |
| 19 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,28 |
| 20 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,0768 |
| 21 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм | 100 м2 | 0,16 |
| 22 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (воздуховоды) | 100 м2 | 0,1 |
| 23 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,05 |
| 24 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 2,57 |
| 25 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 2,57 |

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ № 194

Балашова Н.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

Ведомость неучтенных материалов на ремонтные работы (ремонт пищеблока) капитальный ремонт в МДОУ №194, расположенного по адресу:

г. Иваново, пр. Шахтинский, д.81

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Грунтовка | т | 0,01833 | 40000 | 733 |