УТВЕРЖДАЮ

Директор ДДТ № 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Зверева М.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (ремонт тамбура) капитальный ремонт в ДДТ № 3, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Колотилова, д.43

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,1144 |
| 2 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,1144 |
| 3 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,1144 |
| 4 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 5 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,036 |
| 6 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,036 |
| 7 | Блок дверной дерев. (замок, ручка, петли. наличники) | шт | 2 |
| 8 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 |
| 9 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,145 |
| 10 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,1332 |
| 11 | Грунтовка (бетонконтакт) | т | 0,001732 |
| 12 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,1332 |
| 13 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,0888 |
| 14 | Грунтовка | т | 0,001154 |
| 15 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0888 |
| 16 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,025 |
| 17 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 покрытия | 0,025 |
| 18 | Грунтовка | т | 0,000325 |
| 19 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 35% (откосы) | 100 м2 | 0,025 |
| 20 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м 2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,01 |
| 21 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,158 |
| 22 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,168 |
| 23 | Грунтовка | т | 0,002184 |
| 24 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,168 |

УТВЕРЖДАЮ

Директор ДДТ № 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Зверева М.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

Ведомость неучтенных материалов на ремонтные работы (ремонт тамбура) капитальный ремонт

в ДДТ № 3, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Колотилова, д.43

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Блок дверной дерев. (замок, ручка, петли. наличники) | шт | 2 | 2525 | 5050 |
| 2 | Грунтовка (бетонконтакт) | т | 0,001732 | 39300 | 680,7 |
| 3 | Грунтовка | т | 0,001154 | 39300 | 45,35 |
| 4 | Грунтовка | т | 0,000325 | 39300 | 12,77 |
| 5 | Грунтовка | т | 0,002184 | 39300 | 85,8 |