УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ № 37

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Прияткина Ж.М.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (восстановление теневых навесов) капитальный ремонт

в МДОУ № 37, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Попова, д.30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м | 100 ям | 0,32 |
| 2 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,01 |
| 3 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м /теневые навесы/ | 1 т | 2,51 |
| 4 | Столбы д57/3,5 (32\*2,5м=80мп) | т | 0,3904 |
| 5 | Труба профилир. 60\*60\*2,5 (424мп) | т | 2,12 |
| 6 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 100 м2 | 0,88 |
| 7 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 | 0,88 |
| 8 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил)1,1\*2,0м оцинк. | шт | 20 |
| 9 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил)1,1\*2,5м оцинк. | шт | 20 |
| 10 | Облицовка стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,88 |
| 11 | Стальной гнутый профиль 2,0\*1,0 (профилированный настил крашенный) | шт | 44 |
| 12 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,80 |
| 13 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,22 |
| 14 | Установка скамеек ( Скамейка дерев. (шир.250мм)) | 100 м2 | 0,117 |
| 15 | Установка перил | 100 м | 0,48 |
| 16 | Перила дерев. (шир.70мм) | м | 48 |

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ № 37

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Прияткина Ж.М.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

Ведомость неучтенных материалов ремонтные работы (восстановление теневых навесов) капитальный ремонт

в МДОУ № 37, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Попова, д.30

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Столбы д57/3,5 (32\*2,5м=80мп) | т | 0,3904 | 30000 | 11712 |
| 2 | Труба профилир. 60\*60\*2,5 (424мп) | т | 2,12 | 30000 | 63600 |
| 3 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил)1,1\*2,0м оцинк. | шт | 20 | 497 | 9940 |
| 4 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил)1,1\*2,5м оцинк. | шт | 20 | 621 | 12420 |
| 5 | Стальной гнутый профиль 2,0\*1,0 (профилированный настил крашенный) | шт | 44 | 581 | 25564 |
| 6 | Перила дерев. (шир.70мм) | м | 48 | 74,2 | 3561,6 |