УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ СОШ № 29

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хохлова Н.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (смена оконных заполнений) в актовом зале и каб. № 13 в МУ СОШ №29, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Сахарова д.56

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,15 |
| 2 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,07 |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,15 |
| 4 | Блок оконный ПВХ/стеклопакет 2-х камерный, белый | м2 | 15 |
| 5 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,0735 |
| 6 | Доски подоконные ПВХ | м | 7,35 |
| 7 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,0975 |

Ведомость неучтенных материалов на ремонтные работы (смена оконных заполнений) в актовом зале и каб. № 13

в МУ СОШ №29, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Сахарова д.56

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Блок оконный ПВХ/стеклопакет 2-х камерный, белый | м2 | 15 | 1970 | 29556 |
| 2 | Доски подоконные ПВХ | м | 7,35 | 151 | 1110 |