УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ № 177

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Волкова Н.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (замена горючей отделки на лестничных маршах) в МДОУ № 177, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. 2-Плеханова, д.3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,1 |
| 2 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,83 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1,2 |
| 4 | Грунтовка | т | 0,0156 |
| 5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 1,2 |
| 6 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 | 0,17 |
| 7 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,3 |
| 8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,3 |

Ведомость неучтенных материалов на ремонтные работы

(замена горючей отделки на лестничных маршах) в МДОУ № 177, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. 2-Плеханова, д.3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Грунтовка | т | 0,0156 | 40000 | 624 |