УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ ДЮЦ № 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бурлакова Л.Л.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (ремонт сцены)

текущий ремонт в МОУ ДЮЦ №1, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Благова, д.40а

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Раздел 1. Потолок** |  |  |
| 1 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (закругленные углы по периметру) | 100 м2 | 0,05 |
| 2 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 213) | 100 м2 | 0,335 |
| 3 | Сплошная шпатлевка по ГВЛ потолков | 100 м2 | 0,335 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,335 |
| 5 | Грунтовка | т | 0,004355 |
| 6 | Оклейка обоями потолков | 100 м2 | 0,335 |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,335 |
|  | **Раздел 2. Стены** |  |  |
| 8 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,05 |
| 9 | Строительный мусор | т | 0,169 |
| 10 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,03 |
| 11 | Строительный мусор | т | 0,243 |
| 12 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,3 |
| 13 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,38 |
| 14 | Грунтовка | т | 0,00494 |
| 15 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,38 |
| 16 | Облицовка отопительных ниш ГКЛ | 100 м2 | 0,035 |
| 17 | Устройство коробов из ГКЛ | 100 м2 | 0,03 |
| 18 | Сплошная шпатлевка по ГКЛ | 100 м2 | 0,065 |
| 19 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,065 |
| 20 | Грунтовка | т | 0,000845 |
| 21 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,065 |
| 22 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 | 1 решетка | 2 |
| 23 | Решетки жалюзийные 0,6\*1,2 | шт. | 2 |
|  | **Раздел 3. Полы** |  |  |
| 24 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0,35 |
| 25 | Строительный мусор | т | 0,4375 |
| 26 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытия | 0,35 |
| 27 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,35 |
| 28 | Строительный мусор | т | 0,245 |
| 29 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 основания | 0,35 |
| 30 | Строительный мусор | т | 1,267 |
| 31 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам (в т.ч. ступени) | 100 м2 | 0,35 |
| 32 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (в т.ч ступени) | 100 м2 | 0,35 |
| 33 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,35 |
| 34 | ГВЛ половой | м2 | 36 |
| 35 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,35 |
| 36 | Линолеум коммерческий (специальный для сцен) | м2 | 36 |
| 37 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,15 |
| 38 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,1 |
| 39 | Молдинги соеденительные(в т.ч. угловые) | м | 10 |
|  | **Раздел 4. Мусор** |  |  |
| 40 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 2,36 |
| 41 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 2,36 |

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ ДЮЦ № 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бурлакова Л.Л.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

Ведомость неучтенных материалов на ремонтные работы

(ремонт сцены) текущий ремонт в МОУ ДЮЦ №1, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Благова, д.40а

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Грунтовка | т | 0,01014 | 40000 | 405 |
| 2 | Решетки жалюзийные 0,6\*1,2 | шт. | 2 | 168 | 336 |
| 3 | ГВЛ половой | м2 | 36 | 170 | 6120 |
| 4 | Линолеум коммерческий (специальный для сцен) | м2 | 36 | 900 | 32400 |
| 5 | Молдинги соеденительные(в т.ч. угловые) | м | 10 | 125 | 1250 |