УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МОУ СОШ № 56

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Смирнова Т.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (смена оконных заполнений) капитальный ремонт

в МОУ СОШ № 56, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Лазарева, д.1/2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,451 |
| 2 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,2255 |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,451 |
| 4 | Блок оконный ПВХ/стеклопакет 2-х камерный, белый , 2-ств.2 открывания | м2 | 45,1 |
| 5 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,2365 |
| 6 | Доски подоконные ПВХ /550мм/ | м | 23,65 |
| 7 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,33 |

Ведомость неучтенных материалов на ремонтные работы (смена оконных заполнений) капитальный ремонт

в МОУ СОШ № 56, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Лазарева, д.1/2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Блок оконный ПВХ/стеклопакет 2-х камерный, белый , 3-ств.2 открывания | м2 | 45,1 | 2150,65 | 96994,3 |
| 2 | Доски подоконные ПВХ /550мм/ | м | 23,65 | 264 | 1638,6 |