**Техническое задание на поставку оборудования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Характеристики товара** | **Количест­во** |
| 1 | Копировальный аппарат | **Kyocera Taskalfa 180\***  **Общие характеристики:**   |  |  | | --- | --- | | Общий тип | монохромный цифровой копировальный аппарат формата A3 | | Технология | лазерная, однокомпонентная | | Скорость механизма | до 18 страниц формата A4, до 8 страниц формата A3 в минуту | | Разрешение | 600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков серого (сканирование/копирование) | | Время разогрева | не более 17,2 секунд | | Время вывода первой копии | не более 5,7 секунд | | Габаритные размеры (Д х Ш x В) | основной блок: 568 x 546 x 502 мм | | Масса | основной блок: не более 33 кг | | Потребляемая мощность | копирование: не более 424 Вт, режим ожидания: не более 60 Вт, режим энергосбережения (ECOpower): не более 2,6 Вт | | Источник питания | 220 ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц | | Шум (ISO 7779) | копирование: не более 65,3 дБ (А), режим ожидания: не более 40 дБ (А) | | Стандарты безопасности | TÜV/GS, CE - стандарт качества ISO 9001 и стандарта по защите окружающей среды ISO 14001. |   **Обработка бумаги:**   |  |  | | --- | --- | | Входная ёмкость | универсальная кассета для бумаги на 300 листов, плотность бумаги 64-105 г/м², форматы A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio; универсальный лоток на 100 листов, 45-160 г/м², форматы A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal, Folio, пользовательский (98 x 148 – 297 x 432 мм) | | Макс. объем подачи бумаги с дополнительными устройствами | не менее 1300 листов | | Выходная ёмкость | не менее 250 листов | | Реверсивный обработчик документов | не менее 50 листов, 45-160 г/м², форматы A3-A5R, Folio Ledger-Statement R | | Дуплексный блок | 64-105 г/м², A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R |   **Печать:**   |  |  | | --- | --- | | Процессор | не хуже ARM 946-S 150MHz, Flex R1SC | | Память | 32 МБ | | Эмуляция | централизованная система печати для Windows 98, SE, ME, 2000, XP® | | Предусмотренная ОС | MS Windows 98 SE/ME/2000/XP® /Vista® |   **Копирование:**   |  |  | | --- | --- | | Максимальный размер оригинала | A3 | | Функции цифрового копирования | однократное сканирование с тиражированием при печати, электронная сортировка, сортировка с поворотом, копирование с поворотом, автоматический выбор бумаги, комбинированное копирование с размерами в дюймах/в метрической системе, функции «2-в-1» и «4-в-1», экономичный режим копирования ECO, режим программных клавиш, режим манипулирования | | Режимы экспонирования | автоматический, ручной: 5 или 9 шагов | | Диапазон масштабирования изображения | 25 - 400 % с шагом 1% | | Тиражирование | 1 - 999 | | Объём памяти | 32 МБ, расширяемый до 160 МБ | | Настройки изображения | текст, фото, текст - фото |   **Расходные материалы:**  тонер не менее чем на 15 000 страниц формата A4 при заполнении на 6 %.  возможность использования ремонтного комплекта на 150 000 копий  **Возможность подключения дополнительного оборудования:**  внешний сетевой сервер печати  опция печати  податчик бумаги на 300 листов | 3 |

\*- или эквивалент