**Приложение к**

**муниципальному контракту №\_\_\_\_\_\_**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г.**

**Техническое задание на поставку оборудования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Характеристики товара** | **Количест­во** |
| 1 | Принтер лазерный | HP LaserJet P2055DN\*  Скорость черно-белой печати (обычный режим, A4): До 33 стр./мин.;  Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности): За 8,0 с (из режима автоматического выключения/режима ожидания);  Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества): До 1200 x 1200dpi;  Технология печати: Лазерная;  Нагрузка (А4, в месяц): До 50 000 страниц;  Рекомендуемый месячный объём печати (стр.): 750 – 3000;  Память в комплекте: 128 Мб;  Максимальная память: 384 Мб;  Быстродействие процессора: 600 МГц;  Стандартные языки управления принтером: HP PCL 5c, HP PCL 6, эмуляция HP PostScript уровня 3 с автоматическим переключением языка;  Стандартные лотки для бумаги: 2;  Максимальное число лотков для бумаги: 3;  Стандартное управление бумагой/подача: Многоцелевой лоток на 50 листов, входной лоток на 250 листов;  Опциональное управление бумагой/подача: Дополнительный лоток для бумаги на 500 листов;  Стандартное управление бумагой/приём: Лоток приёма бумаги на 150 листов;  Опции двусторонней печати: Автоматически (в комплекте поставки);  Поддерживаемые размеры печатных носителей: Лоток 1: A4, A5, A6, B5, конверты (C5, B5, DL); лоток 2: A4, A5, A6; дополнительный лоток 3: A4, A5, A6;  Нестандартные размеры носителей: Лоток 1: 76 x 127 мм – 216 x 356 мм; лоток 2: 105 x 148 мм – 216 x 356 мм; дополнительный лоток 3: 105 x 148 – 216 x 356 мм;  Поддерживаемые типы носителей: Бумага (документная, тонкая, плотная, обычная, из вторсырья, грубая), конверты, этикетки, картон, прозрачные плёнки, плотные носители;  Опции финишной обработки документов: Автоматическая двусторонняя печать, подача бумаги вручную, полистовая подача, прямой проход бумаги;  Интерфейсы: сервер печати Gigabit Ethernet, порт USB 2.0;  Дополнительные возможности подключения: Сервер беспроводной печати 802.11b/g;  Плотность носителей (по устройству подачи): Лоток 1: 60 – 163 г/м2 (прямой тракт прохождения бумаги для специальных носителей); лоток 2: 60 – 120 г/м2; дополнительный лоток 3: 60 – 120 г/м2;  Совместимые операционные системы: Windows 7 (32/64-разрядная версия); Windows Vista (32-разрядная/64-разрядная версия); Microsoft Windows XP (32-разрядная/64-разрядная версия), Server 2003 (32-разрядная/64-разрядная версия), 2000;  Энергопотребление (рабочий режим): 570 Вт;  Энергопотребление ("спящий" режим): 8 Вт  Энергопотребление (в режиме ожидания): 8 Вт  Емкость картриджей: Стандартный – 2300 страниц,  Расширенный – 6500 страниц. | 4 |
| 2 | Комплекс средств вычислительной техники | Материнская плата INTEL\* DQ67OW-B3 LGA1155 <Q67> PCI-E+Dsub+DVI+GbLAN, SATA, MicroATX, 4DDR-III  Процессор (Core i5-2500 3.30GHz Sandy Bridge)\* (LGA1155/5000MHz/1+6Mb/SVGA)  Вентилятор Intel\* (Socket1155) Original Processors 4-pin, Cu+Al  Модуль памяти DDR-III 4Gb PC10600/1333MHz (Kingston\*) <KVR1333D3N9/4G> - 2 шт.  НМЖД 1Tb SATA 6Gb/s Seagate\* <ST1000DM003> 7200rpm, 64Mb buffer  Привод DVD±RW SATA Asus\* <DRW-24B3ST> (black)  Корпус mATX minitower InWin\* < EMR-038BS> (450W, USB(/+Audio), black+silver  Клавиатура USB Genius\* <KB-120> (black, 104keys, влагозащита)  Мышь USB Logitech\* <910-001246> (B110) Optical Mouse (3btn+Roll)  Монитор 23" LED Samsung\* BX2340\* MBV (Black, TN-1000:1, 170/160, 5ms, Pivot, +DVI) | 10 |
| 3 | Системный блок | Материнская плата INTEL\* DQ67OW-B3 LGA1155 <Q67> PCI-E+Dsub+DVI+GbLAN, SATA, MicroATX, 4DDR-III  Процессор (Core i5-2500 3.30GHz Sandy Bridge)\* (LGA1155/5000MHz/1+6Mb/SVGA)  Вентилятор Intel\* (Socket1155) Original Processors 4-pin, Cu+A  Модуль памяти DDR-III 4Gb PC10600/1333MHz (Kingston\*) <KVR1333D3N9/4G> - 2 шт.  НМЖД 1Tb SATA 6Gb/s Seagate\* <ST1000DM003> 7200rpm, 64Mb buffer  Привод DVD±RW SATA Asus\* <DRW-24B3ST> (black)  Корпус mATX minitower InWin\* < EMR-038BS> (450W, USB(/+Audio), black+silver | 1 |
| 4 | Сканер планшетный | Xerox DocuMate 515\*  Тип: планшетный с автоподатчиком;  Формат: A4;  Максимальная нагрузка, страниц в день: 2500;  Интерфейс: USB 2.0;  Панель управления: 3 кнопки (назначения сканирования);  Габариты (ШxГxВ) 445х330х178мм;  Bec, кг: 5,2;  Скорость сканирования моно: 15 стр./мин. При разрешении 200dpi;  Скорость сканирования цвет: 15 стр./мин. При разрешении 150dpi;  Тип сканирующего элемента: ПЗС-матрица (CCD);  Тип источника света: Флуоресцентная лампа с холодным катодом (CCFL);  Разрешение оптическое, dpi: 600;  Глубина сканирования моно/цвет, бит: 8/24;  Область сканирования, мм: 216х356;  Емкость автоподатчика, листов: 50;  Плотность бумаги, г/м2: 52-127;  Драйвер: TWAIN, ISIS, WIA;  Возможность использования комплекта технического обслуживания;  Возможность использования внешнего сетевого адаптера USB Scanner Server;  ПО в комплекте. | 2 |

\*- или эквивалент