УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ № 147

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012г.

Ведомость объемов работ на ремонтные работы

(замена оконных блоков)

в МБДОУ № 147, расположенного по адресу:

г. Иваново, пр. Строителей, д.5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,16995 |
| 2 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,0825 |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,16995 |
| 4 | Блок оконный ПВХ | м2 | 16,995 |
| 5 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,0875 |
| 6 | Доски подоконные ПВХ | м | 8,75 |
| 7 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,1298 |

Ведомость неучтенных материалов на ремонтные работы

(замена оконных блоков)

в МБДОУ № 147, расположенного по адресу:

г. Иваново, пр. Строителей, д.5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Блок оконный ПВХ | м2 | 16,995 | 3452,2 | 58670,1 |
| 2 | Доски подоконные ПВХ | м | 8,75 | 500 | 4375 |