|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| Ремонтные работы фасада в ДДЮТ (общестроительные работы)  ОКДП 4520000 | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Ремонт стен, декоративных элементов фасада, цоколя, оконных блоков и вент. отверстий, вентшахты, ограждения цокольного этажа(стенки приямков, стойки, металлические решетки, площадки приямков, отмостки).  Качественно выполнить все работы, использование качественных материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, качество подтверждаться сертификатами соответствия и гигиеническими сертификатами, государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, действительными на территории Ивановской области, пожарными сертификатами.  Наличие документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта:  - **действующая лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).** | В соответствии с локальной сметой и ведомостью объемов работ | В соответствии  с локальной сметой и ведомостью объемов работ |
| Технические характеристики  товаров, работ, услуг | В соответствие с локальной сметой: - ремонт штукатурки фасада, шпатлевка, окраска, заделка трещин, смена обделки из листовой стали, снятие и установка вентрешеток. - разработка грунта глубиной до 2 м, отбивка штукатурки, покрытие поверхности грунтовкой и пропитка, ремонт кирпичной кладки, смена покрытия кровли, устройство основания под фундамент, асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, корчевка пней. – вывоз мусора. Объем выполненных работ, материалов и оборудования должен соответствовать смете. |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил. Обеспечить выполнение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды во время проведения работ, а так же охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке. |
| Требования к результатам товаров, работ, услуг | Выполнить в срок и в полном объеме обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.  Работы вести по гибкому графику в работающем учреждении по согласованию с руководством.  Во время выполнения работ осуществлять за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, в течение трех дней со дня подписания акта приема выполненных работ вывезти с указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор. Гарантийный срок на произведенные работы - 3 года со дня подписания акта выполненных работ. |