|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых  услуг | Характеристики  поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| **Поставка**  **детских кроватей Код ОКДП 3611303 «Кровати детские»** | Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам и стандартам, принятым для данного вида Товаров, качество должно быть подтверждено сертификатами соответствия (качества). Поставляемый товар должен быть новым. Поставка товара бывшего в употреблении не допускается. | Шт. | 20 |
| Технические характеристики товаров, работ, услуг | **Кровать детская**  Кровати детские должны быть размером **1200мм\*600мм.\*300мм** Изготовлены из материала: спинка из ЛДСП, толщиной **20**мм, торцы на спинке закруглены и отделаны противоударной кромкой, кромка торцов на спинке из ПВХ, толщиной **2мм**, остальные элементы из ЛДСП, кромка торцов на рабочих поверхностях из ПВХ, толщиной 1мм, основание – фанера, толщиной 5 мм. Цвет кровати – «светлый бук».  Поставка, сборка и установка должна проводиться поставщиком. |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Качество и безопасность мебели должна быть подтверждена сертификатами соответствия и Санитарно-Эпидемиологической службы России. |  |  |
| Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность при его транспортировке при условии бережного с ним обращения.  Передать Получателю одновременно с передачей Товара принадлежности Товара, а также относящиеся к нему документы (сертификаты, инструкцию пользователя на русском языке, другие документы, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т. д.).  Гарантийный срок на поставляемый Товар – 3 (три) года с момента подписания акта сдачи-приемки Товара |  |  |