**Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг**

|  |  |
| --- | --- |
| Требование к качеству товаров, работ, услуг | Поставка качественных товаров, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество.  Гарантийный срок на Товар составляет 1 год, с даты приемки товара |
| Технические характеристики товаров, работ, услуг | В соответствии с техническим заданием согласно приложению №1. |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям ГОСТа, качество подтверждаться гигиеническими сертификатами Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, действительными на территории Ивановской области |
| Требования к результатам работ, оказанию услуг | Товар должен поставляться новый в надежной заводской упаковке.  Доставить и передать Заказчику товар в готовом к эксплуатации виде, надлежащего качества и в надлежащей упаковке. Доставка осуществляется силами поставщика. |

**СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА**

**Фотоаппарат**

**Количество – 3 шт.**

PowerShot A3400 IS\*

Тип оборудования Фотокамера

Корпус Металл

Цвета, использованные в оформлении Золотистый

Процессор [DIGIC](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=542) 4 с технологией [iSAPS](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=539)

Выдержка 1/1200 - 1 сек (заводские настройки), 1/1200 - 15 сек (диапазон зависит от режима съемки)

ЖК-дисплей 3.0 дюйма (76 мм). Цветной TFT-дисплей. 230.4 тыс. пикселов. Поле зрения 100%. 5 уровней яркости экрана

Разрешение снимков 4608 x 3456 (L), 3264 x 2448 (M1), 1600 x 1200 (M2), 640 x 480 (S), 4608 x 2592 (W)

Дополнительные данные о снимке [Exif](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=492) 2.3, [DPOF](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=491) 1.1

Тип объектива Широкоугольный

Вспышка Встроенная. Режимы: авто, включена, выключена, медленная синхронизация, устранение эффекта "красных глаз". Функция обнаружения лиц для коррекции автоэкспозиции вспышки. Функция интеллектуальной коррекции экспозиции вспышки. Блокировка экспозиции. Радиус действия: 50 см - 3.0 м (на коротком фокусе), 1.0 м - 2.0 м (на длинном фокусе)

Запись/Воспроизведение звука Встроенный монофонический микрофон, есть динамик

Слоты для карт памяти SD, SD HC, SD XC

Разъемы USB/AV Out, штативное гнездо

Интерфейс [USB](http://www.nix.ru/support/faq_search.php?mode=links&id_array=272,736,160800,162033) 2.0

Тип матрицы [CCD](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=499)

Размеры матрицы камеры 1/2.3 дюйма

Разрешение матрицы камеры 16 млн эффективных пикселов

Чувствительность ISO Максимальное значение: 1600 ISO. Автоматическая установка, выбор вручную: 80, 100, 200, 400, 800, 1600 ISO

Объектив камеры [Canon](http://www.nix.ru/support/faq_search.php?mode=links&id_array=72119,72124,78578,91372,92082,92798,94158,95228,97954,100295,100300,102931,102942,103137,125069,125128,125178,125745,143367,145891,147247)\*. 6 элементов в 5 группах (1 двухсторонняя асферическая линза, 1 двусторонняя асферическая UA-линза)

[Фокусное](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=498) расстояние объектива камеры 5.0 - 25.0 мм (эквивалентно 28-140 мм для 35-мм камер)

Светосила объектива камеры 1/2.8 на коротком фокусе, 1/6.9 на длинном фокусе

[Зум](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=500) Оптический: 5x. Цифровой: 4x

Стабилизация изображения Оптическая (подвижная корректирующая группа линз)

Режимы фокусировки Интеллектуальная автофокусировка с функцией распознавания лиц. 9-точечная автофокусировка или 1-точечная (с фиксированным центром или на выбранное лицо). Следящий автофокус. Фиксация автофокусировки. Подсветка автофокуса

Режим Live View Есть

Расстояние до объекта съемки От 0.5 м - 3.0 м (на коротком фокусе), от 1 м - 2 м (на длинном фокусе)

Макросъемка От 3 см

Установка экспозиции Автоматическая. Оценочный (по рамке автофокусировки функции распознавания лиц), центровзвешенный, точечный (по центральной точке) режимы замера

[Экспокоррекция](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=497) ±2 EV с шагом 1/3 EV

Настройка [баланса](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=493) белого Автоматическая, по белому листу, 5 предустановок (дневной свет, облачно, лампы накаливания, флуоресцентные лампы 1/2)

Режимы фотосъемки Интеллектуальный режим автонастройки Smart Auto (32 распознаваемые сцены), программный, портрет, FaceSelf-Timer, режим низкой освещенности (4,0 Мп), эффекты «рыбий глаз», «миниатюра», «игрушечная камера», «черно-белый», сверхъяркий, эффект плаката, снег, фейерверк, длительная выдержка, скрытыйТаймер автоспуска

Серийная съемка 0.8 кадра/сек

Видеосъемка Разрешение: 1280 x 720, 640 x 480. Скорость: 30 кадров/сек., 25 кадров/сек. 5 кадров/сек., 2.5 кадров/сек., 1.25 кадров/сек., - (HD), 6 кадров/сек., 3 кадра/сек., 1.5 кадра/сек. - (L), "эффект миниатюра". iFrame. Формат: MOV (H.264)

Стандарты прямой печати Поддержка [PictBridge](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=502) (функции ID Photo Print, Fixed Size Print и Movie Print поддерживаются только компактными фотопринтерами SELPHY CP и ES)

Питание [Li-Ion](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=300) аккумулятор или от сети

Ресурс элементов питания До 180 снимков, в соотв. со стандартом [CIPA](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=590)

Комплект поставки [Li-Ion](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=300) аккумулятор NB-11L, зарядное устройство CB-2LAE, сетевой кабель, [USB](http://www.nix.ru/support/faq_search.php?mode=links&id_array=272,736,160800,162033) кабель, диски с ПО и руководством по эксплуатации

ПО в комплекте ImageBrowser EX, Camera Window PhotoStitch

Опции (вспышки) HF-DC1, HF-DC2

Опции (питание) AC адаптер ACK-DC90

Опции (чехлы и футляры) DCC-520

Размеры (ширина x высота x глубина) 94.4 x 56.3 x 21.3 мм

Вес 141 г (с аккумулятором и картой памяти)

Рабочая температура 0-40 °C

\*(или эквивалент)

**Фотоаппарат**

**Количество – 3 шт.**

PowerShot SX240 HS\*

Тип оборудования Фотокамера

Цвета, использованные в оформлении Серебристый

Процессор [DIGIC](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=542) 5 с технологией [iSAPS](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=539)

Выдержка 1/3200 - 1 сек (заводские настройки), 1/3200 - 15 сек (диапазон зависит от режима съемки)

ЖК-дисплей 3.0 дюйма (76 мм). Цветной TFT-дисплей; 461 тыс. пикселов. Поле зрения 100%, 5 уровней яркости

Формат фотоснимков [JPEG](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=609)

Разрешение снимков 4000 x 3000 (L), 2816 x 2112 (M1), 1600 x 1200 (M2), 640 x 480 (S) - 4:3 4000 x 2248 (L), 2816 x 1584 (M1), 1920 x 1080 (M2), 640 x 360 (S) - 16:9  
4000 x 2664 (L), 2816 x 1880 (M1), 1600 x 1064 (M2), 640 x 424 (S) - 3:2  
2992 x 2992 (L), 2112 x 2112 (M1), 1200 x 1200 (M2), 480 x 480 (S) - 1:1

Дополнительные данные о снимке [Exif](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=492) 2.3, [DPOF](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=491) 1.1

Вспышка Встроенная. Режимы: авто, включена, выключена, медленная синхронизация, устранение эффекта "красных глаз". Радиус действия: 50 см - 3.5 м (на коротком фокусе), 1 м - 2 м (на длинном фокусе). Функция распознавания лиц для коррекции автоэкспозиции при съемке со вспышкой, безопасная съемка со вспышкой, функция интеллектуальной экспозиции при использовании вспышки

Запись/Воспроизведение звука Встроенный стереомикрофон с функцией подавления шума ветра, есть динамик

Слоты для карт памяти SD, SD HC, SD XC

Разъемы USB/AV Out, выход [HDMI](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=798), штативное гнездо

Интерфейс [HDMI](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=798), [USB](http://www.nix.ru/support/faq_search.php?mode=links&id_array=272,736,160800,162033) 2.0

Тип матрицы [CMOS](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=499)

Размеры матрицы камеры 1/2.3 дюйма

Разрешение матрицы камеры 12.1 млн эффективных пикселов

Чувствительность ISO Максимальное значение: 1600 ISO. Автоматическая установка, выбор вручную: 100, 200, 400, 800, 1600 ISO

Объектив камеры [Canon](http://www.nix.ru/support/faq_search.php?mode=links&id_array=72119,72124,78578,91372,92082,92798,94158,95228,97954,100295,100300,102931,102942,103137,125069,125128,125178,125745,143367,145891,147247)\*. 12 элементов в 10 группах (1 UD-линза, 2 двусторонние асферические линзы)

[Фокусное](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=498) расстояние объектива камеры 4.5 - 90.0 мм (эквивалентно 25-500 мм для 35-мм камер)

Светосила объектива камеры 1/3.5 на коротком фокусе, 1/6.8 на длинном фокусе

[Зум](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=500) Оптический: 20x. Цифровой: 4x ZoomPlus: 39x

Стабилизация изображения Оптическая (подвижная корректирующая группа линз), 4 ступени выдержки, интеллектуальный стабилизатор изображения

Режимы фокусировки Автоматическая, разовый и непрерывный автофокус, ручная фокусировка, 1-точечная фокусировка. Автофокусировка с распознаванием лиц. Следящая автофокусировка. Подсветка/фиксация автофокуса

Расстояние до объекта съемки От 0.05 м (на коротком фокусе), от 1 м (на длинном фокусе)

Макросъемка 5 см - 50 см

Установка экспозиции Автоматическая, ручная. Оценочный (по рамке автофокусировки функции распознавания лиц), центровзвешенный, точечный (по центральной точке), фиксация экспозиции.

[Экспокоррекция](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=497) ±2 EV с шагом 1/3 EV

Настройка [баланса](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=493) белого Автоматическая, по белому листу, 6 предустановок (дневной свет, облачно, лампы накаливания, флуоресцентные лампы 1/2, подводная съемка). Ручная коррекция [баланса](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=493) белого в режиме подводной съемки

Режимы фотосъемки Авто, программная автоэкспозиция, приоритет выдержки, ручная [экспозиция](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=501), Live, автоматическая съёмка клипов, портрет, панорамная съемка, ночная съемка с рук, съёмка фейерверков; всего 11 программ сюжетной съемки. Есть режимы упрощенной съемки и интеллектуальной выдержки (распознавание улыбки (при распознавании улыбки камера производит съемку без нажатия кнопки спуска затвора), распознавание закрытых глаз, автоспуск с распознаванием нового лица в кадре), изменение тона кожи.

Серийная съемка 10.3 кадра/сек, 10 кадров/сек (фокусировка и [экспозиция](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=501) устанавливаются при нажатии кнопки спуска затвора наполовину), 2.4 кадра/сек (режим автофокус) 0.9 кадр/сек (с фокусировкой, зафиксированной в положении ручной фокусировки или по первому кадру в режиме "Фейерверк"), 0.8 кадра/сек (с непрерывной фокусировкой)

Стандарты прямой печати Поддержка [PictBridge](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=502) (функции ID Photo Print, Fixed Size Print и Movie Print поддерживаются только компактными фотопринтерами SELPHY и ES)

Питание [Li-Ion](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=300) аккумулятор или от сети |[[http://ivanovo.nix.ru/art/snapshot_ico.png](http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=132815&pid=2308)аккумулятор](http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=132815&pid=2308)

Ресурс элементов питания До 230 снимков, в соотв. со стандартом [CIPA](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=590)

Комплект поставки [Li-Ion](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=300) аккумулятор NB-6L, зарядное устройство CB-2LYE, сетевой кабель, [USB](http://www.nix.ru/support/faq_search.php?mode=links&id_array=272,736,160800,162033) кабель, диски с ПО и руководством по эксплуатации |[[http://ivanovo.nix.ru/art/snapshot_ico.png](http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=132815&pid=2247)комплект №1](http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=132815&pid=2247) |[[http://ivanovo.nix.ru/art/snapshot_ico.png](http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=132815&pid=2296)комплект №2](http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=132815&pid=2296)

ПО в комплекте ImageBrowser EX, PhotoStitch

Опции (вспышки) HF-DC2

Опции (питание) AC адаптер ACK-DC40

Опции (чехлы и футляры) DCC-1500

Опции (аквабокс) WP-DC46 (позволяет вести съемку под водой на глубине до 40 м), грузы для аквабокса WW-DC1

Размеры (ширина x высота x глубина) 105.5 x 61 x 32.7 мм

Вес 224 г (с аккумулятором и картой памяти)

Прочее Функция SmartAuto распознаёт сцены и выбирает оптимальные настройки из 58 вариантов  
Функция i-Contrast для автоматической корректировки динамического диапазона  
Датчик ориентации  
Функция предупреждения о записи портрета, на котором один из участников съемки моргнул  
Функция подсказок Возможно добавление информации о лице

Рабочая температура 0-40 °C

\*(или эквивалент)

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель(ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

от 16.10. 2012 г.

Регистрационный № 954

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование участника размещения заказа  *(для юридического лица),* фамилия, имя, отчество *(для физического лица)*  (*Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму)* | | | |  | | | |
| 2. Место нахождения *(для юридического лица),* место жительства *(для физического лица)*, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) | | | |  | | | |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа:  3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка | | | |  | | | |
| 3.2. Расчетный счет | | | |  | | | |
| 3.3. Корреспондентский счет | | | |  | | | |
| 3.4. Код БИК | | | |  | | | |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) | | | |  | | | |
| 5.КПП | | | |  | | | |
| Предложение участника размещения заказа. | | | | | | | |
| N  п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя) | Характеристики поставляемых  товаров | Единица  измерения | | Количество  поставляемых  товаров | Цена  единицы  продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  | |  |  |  |
| 2 |  |  |  | |  |  |  |
| ... |  |  |  | |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | |  |  |  |
| **Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах** | | | Цена включает в себя стоимость Товара с учетом налогов, сборы и другие обязательные платежи, таможенные пошлины, доставку Товара, разгрузку, монтаж и наладку, гарантийное обслуживание и другие расходы, связанные с исполнением обязательств по контракту | | | | |

Цена контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_ коп., в т.ч. НДС\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(сумма прописью)

***Примечание****: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 954 от 16.10.2012, с учетом предлагаемых характеристик поставляемого товара и цены контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.