УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ № 177

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Волкова Н.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

Ведомость объемов работ на замену горючей отделки в коридоре 1-го этажа

В МБДОУ № 177, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. 2-Плеханова, д.3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,06 |
| 2 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,59 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,65 |
| 4 | Грунтовка | т | 0,00845 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,06 |
| 6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,59 |
| 7 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 1,65 |
| 8 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,08 |
| 9 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 1,84 |
| 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,1 |
| 11 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 2,02 |
| 12 | Грунтовка | т | 0,0263 |
| 13 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 | 1,65 |
| 14 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 | 1,65 |
| 15 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая | т | 0,0528 |
| 16 | Колерная паста | кг | 1 |
| 17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,08 |
| 18 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,29 |
| 19 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,65 |
| 20 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 | 0,65 |
| 21 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50% | 100 м2 | 0,65 |
| 22 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых | 100 м2 | 0,65 |
| 23 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм | м2 | 67 |
| 24 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 | 0,65 |
| 25 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,57 |
| 26 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,14 |
| 27 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием | м | 14,7 |
| 28 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,49 |
| 29 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 1,49 |

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ № 177

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Волкова Н.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

Ведомость неучтенных материалов на замену горючей отделки в коридоре

1-го этажа в МДОУ № 177, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. 2-Плеханова, д.3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Грунтовка | т | 0,03475 | 45000 | 1564 |
| 2 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая | т | 0,0528 | 176298 | 9308 |
| 3 | Колерная паста | кг | 1 | 450 | 450 |
| 4 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм | м2 | 67 | 177 | 11859 |
| 5 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием | м | 14,7 | 136 | 2000 |