23280

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l** | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| **9** | **15-01-047-15 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25** | **Устройство подвесных потолков типа ’’Армстронг” по каркасу из оцинкованного профиля** | 0,0966 | 7314,66 | 650,15 | 5335,40 | 707 | 128 | 63 | 516 | 141,39 | 14 |
| 100 м2 поверхности облицовки | | 1329,11 | 13,23 | **-** | 1 |  | 1,14 | - |
|  |  | **HP от ОЗП+ЗПМ-94,5% (=105x0,9)** |  | **1268,51** |  |  | **123** |  |  |  |  |  |
|  |  | **СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)** |  | **627,54** |  |  | **61** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Сметная стоимость** |  |  |  |  | **891** |  |  |  |  |  |
| **Крыльцо** | | | | | | | | | | | | |
| 10 | **09-03-037-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25** | **Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м** | 0,4338 | 1308,97 | 811,46 | 291,75 | 568 | 89 | 352 | 127 | 22,41 | 10 |
| 1 т конструкций | | 205,76 | 115,50 | - | 50 |  | **9,48** | **4** |
|  |  | **HP от ОЗП+ЗПМ - 81% (=90x0,9)** |  | **260,22** |  |  | **113** |  |  |  |  |  |
|  |  | **СП от ОЗП+ЗПМ- 72,25% (=85x0,85)** |  | **232,11** |  |  | **101** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Сметная стоимость** |  |  |  |  | **782** |  |  |  |  |  |
| 11 | **103-1507 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 94** | **Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50x50 мм, толщина стенки 5 мм** | 24 | 55,89 |  | 55,89 | 1341 | - |  | 1341 |  |  |
| м | **-** | **-** | - | - |  | - | - |
| 12 | **103-1766 ФССЦ- 2001 пр. МРР№ 94** | **Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x30 мм, толщина стенки 3 мм** | 94,2 | 22,03 |  | 22,03 | 2075 | -- |  | 2075 |  |  |
| м | **-** | -- | ~ | - |  | - | - |
| **13** | **12-01-007-08 ФЕР-2001 пр.**  **МРР №81 к=1,15 к=1,25** | **Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов** | **0,391** | 13509,94 | **70,73** | 12491,60 | **5282** | 371 | **28** | **4883** | **104,48** | **41** |
| 100 м2 кровли | | **947,61** | **8,44** | - | 3 |  | **0,63** | - |
|  |  | **HP от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120x0,9)** |  | **1032,53** |  |  | **404** |  |  |  |  |  |
|  |  | **СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85)** |  | **528,22** |  |  | **207** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Сметная стоимость** |  |  |  |  | **5893** |  |  |  |  |  |
| **14** | **15-04-030-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25** | **Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2** | 0,1799 | 1202,65 | **3,66** | **474,96** | **216** | **130** | 1 | 85 | 81,72 | **15** |
| 100 м2 окрашиваемой | поверхности | **724,03** | **0,15** | - | - |  | 0,01 | - |
|  |  | **HP от ОЗП+ЗПМ- 94,5% (=105x0,9)** |  | **684,35** |  |  | **123** |  |  |  |  |  |
|  |  | **СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)** |  | **338,55** |  |  | **61** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Сметная стоимость** |  |  |  |  | **400** |  |  |  |  |  |

Страниц - 4