23280

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | f | HP от ОЗП+ЗПМ - 83% |  | 352,84 |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ - 65% |  | 276,32 |  |  | 56 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 881 |  |  |  |  |  |
| 4 | 12-01-007-08 ФЕР-2001 пр.  МРР № 81 к=1,15 к=1,25 | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов | 3,9189 | 13764,52 | 88,41 | 12491,60 | 53942 | 4642 | 346 | 48954 | 130,60 | 512 |
| 100 м2 кровли | | 1184,51 | 10,55 | - | 41 |  | 0,78 | 3 |
|  |  | HP от ОЗП+ЗПМ- 108% (=120x0,9) |  | 1290,67 |  |  | 5058 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ- 55,25% (=65x0,85) |  | 660,27 |  |  | 2588 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 61588 |  |  |  |  |  |
| 5 | 53-16-1 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1,15 | 1149,58 | 29,59 | 836,16 | 1322 | 326 | 34 | 962 | 35,39 | 41 |
| 1 м3 кладки | 283,83 | 5,37 | - | 6 |  | 0,43 | -- |
|  |  | HP от ОЗП+ЗПМ - 86% |  | 248,71 |  |  | 286, |  |  |  |  |  |
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ- 70% |  | 202,44 |  |  | 233 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1841 |  |  |  |  |  |
| Ремонт потолка | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 54-3-3 ФЕРр- 2001 пр. МРР №  207 | Разборка подшивки потолков оштукатуренной | 0,0966 | 785,60 | 116,29 |  | 76 | 65 | 11 |  | 79,87 | 8 |
| 100 м2 подшивки | | 669,31 | 43,15 | - | 4 |  | 3,72 | -- |
|  |  | HP от ОЗП+ЗПМ- 85% |  | 605,59 |  |  | 59 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 569,97 |  |  | 55 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-01-022-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Подшивка потолков досками обшивки | 0,0966 | 4931,75 | 91,89 | 4156,30 | 476 | 66 | 9 | 401 | 79,12 | 8 |
| 100 м2 потолка | | 683,56 | 4,05 | - | - |  | 0,30 | -- |
|  |  | HP от ОЗП+ЗПМ- 106,2% (=118x0,9) |  | 730,24 |  |  | 71 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ- 53,55% (=63x0,85) |  | 368,21 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 583 |  |  |  |  |  |
| 8 | 12-01-013-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к= 1,2 к=1,15 к=1,25 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 0,0966 | 4942,28 | 198,38 | 4146,24 | 477 | 58 | 19 | 400 | 62,85 | 6 |
| 100 м2 утепляемого покрытия | | 597,66 | 11,15 | - | 1 |  | 0,83 | - |
|  |  | HP от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120x0,9) |  | 657,51 |  |  | 64 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ-55,25% (=65x0,85) |  | 336,37 |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 573 |  |  |  |  |  |

Страниц - 4