**Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Кол-во | Единица измерения | Характеристика | Качество продукции |
| Ноутбук | 1 | шт | Диагональ экрана 15.6 дюймов, разрешение 1366x768 или больше, поверхность глянцевая, с LED-подсветкой.  Процессор:  количество ядер – 4 или более,  тактовая частота - 1.8 ГГц или более,  Оперативная память DDR3: 8 Гб Жесткий диск: 1 Тб  видеокарта дискретная: nVidia GeForce GT 740M 2 Гб или эквивалент  Оптический привод: тип DVD±RW  Дополнительно: Wi-Fi, Bluetooth, кард-ридерSD, микрофон, Web-камера, звук.  Интерфейсы: HDMI, USB 3.0– 2 или более, разъем для наушников, разъем для микрофона, RJ-45.  Цвет черный  Операционная система Windows 8 x64  эквивалент не допустим из-за возможной несовместимости ПО | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТа, качество подтверждаться гигиеническими сертификатами Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, действительными на территории Ивановской области |
| Интерактивная доска | 1 | шт | Размеры полотна: формат 4:3, диагональ 77".  Тип полотна: жесткое основание с металлическим покрытием.  Датчик положения: сенсорный датчик отражательного типа.  Электронная ручка (опция).  Система передачи: инфракрасные сигналы.  Общие характеристики.  Интерфейс: Порт USB 2.0 тип B (для ПК).  Источник питания: USB порт компьютера.  Потребляемая мощность: менее 2.5 В (0,5А, 5В).  Условия работы: Температура:  10° - 35°C, влажность 20%-80%.  Комплект поставки:  Инструкция по эксплуатации - 1 шт., стилус - 1 шт.,  компакт-диск с программами - 1 шт., комплект настенного монтажа держатель стилуса - 2 шт.  Напольная мобильная опора для данной доски – 1 шт.  Наконечник электронной ручки (сменный) – 1 шт.  Электронный ручка – 1шт.  Стилус - 1 шт. | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТа, качество подтверждаться гигиеническими сертификатами Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, действительными на территории Ивановской области |
| Мультимедийный проектор | 1 | шт | Тип: 3х0.59 P-Si TFT.  Разрешение: 1280 x 800.  Поддерживаемые режимы: MAC 13, MAC 16, MAC 19, MAC 21, SVGA, SXGA+, SXGA1, SXGA2, UXGA, VGA, WSXGA+, WXGA, WXGA+, WXGA++, XGA.  Вертикальная развертка: 50 - 85 Гц.  Горизонтальная развертка: 15 - 92 кГц.  Контрастность: 12000:1 или больше.  Яркость: 3000 ANSI lumens или больше.  Соотношение сторон кадра: 16:10, 16:9, 4:3.  Лампа:  - технология: UHE  - мощность: 200 Вт  - ресурс: 5000 ч или более.  Объектив:  фокусировка: ручная  фокальное расстояние: 16.9 - 20.28 мм.  Размер изображения: 0.84 - 8.05 м.  Свойства / особенности: коррекция трапецеидального искажения по вертикали и горизонтали: ± 30 градусов или более.  Дополнительные характеристики.  Цвет: черный.  Поддерживаемые разрешения: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1152 x 864,  1280 x 800, 1280 x 960, 1280 x 1024, 1360 x 768, 1400 x 1050, 1440 x 900, 1600 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 640 x 480, 832 x 624, 1152 x 870, 720 x 480, 720 x 576, 1280 x 720, 1920 x 1080.  Динамики: моно • 2 Вт.  Интерфейсы: HDMI  VGA • HD-15F  S-видео • 4-pin мини DIN  композит.видео вход • RCA  аудио вход • RCA x 2  USB 2.0 • Тип A  USB 2.0 • Тип Б.  Стандарты: HDTV, NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL N, PAL-M, SECAM.  пульт дистанционного управления – 1 шт.  сумка для переноски – 1шт. | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТа, качество подтверждаться гигиеническими сертификатами Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, действительными на территории Ивановской области |