**Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Кол-во | Единица измерения | Характеристика | Качество продукции |
| Машина протирочно-резательная МПР-350М\* | 1 | Шт. | Машина протирочно-резательная, производительность до 350 кг, 5 видов нарезки, 2 вида протирки (диск шинковочный 4х3, диск тонкого измельчения, нож комбинированный 5х10, диск терочный 1,3х3,5, нож для нарезки соломкой 2х2, нож дисковый-ломтики толщиной 2мм, комплект дисков для нарезки кубиками 10х10 (нож+решетка), диск протирочный d=4мм, диск протирочный d=1,5мм), 380В, 1 кВт, вес нетто - не более 32кг, настольное исполнение | Наличие сертификата качества  на все виды поставленного товара Поставщик предоставляет Покупателю документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются Покупателю при заключении контракта или передаче товара. |
| Мясорубка МИМ-300М \* | 1 | Шт. | Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы, производительность не менее 300 кг/час, функция «реверс», облицовка из нержавеющей стали, 380В, 1,44 кВт, вес нетто - не более 42кг, настольное исполнение, комплектация: нож подрезной – 1 шт., нож крестовой – 2 шт, решетка 5 мм, решетка 9 мм | Наличие сертификата качества  на все виды поставленного товара Поставщик предоставляет Покупателю документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются Покупателю при заключении контракта или передаче товара. |
| Машина стирально-отжимная «Вега» В10-322 \* | 1 | Шт. | Машина стирально-отжимная, загрузка – не менее 10 кг, обогрев электрический, мощность -1300 Вт, напряжение – 380 В, вид управления - автоматизированный, объем барабана – 100 л, расход воды не более 25 дмЗ/кг, остаточная влажность 70%. Габариты –не более 81х75х124 см, вес – не более 215 кг. Наружный барабан и передняя облицовка нержавеющая сталь. Боковые облицовки и панель управления окрашенная оцинкованная сталь. | Наличие сертификата качества  на все виды поставленного товара Поставщик предоставляет Покупателю документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются Покупателю при заключении контракта или передаче товара. |

\*или эквивалент