**Технические характеристики товаров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара,**  **используемого при выполнении работ** | **Требуемые показатели товара** |
| 1 | Кровать детская выкатная 3-х ярусная с крышкой-тумбой | Изготавливается из ЛДСП 16мм, кромка кант ПВХ, на роликах выкатных – прорезиненных, спальное место – фанера – 5мм, на выдвигающихся кроватях – направляющие, габаритные размеры (ШхВхГ) (1500х850х660), Расстояние от пола до нижнего яруса 130 мм, до среднего яруса -345 мм, до верхнего яруса 560 мм. Основа разноцветная, фасад разноцветный, согласовывается с заказчиком. |