**Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Кол-во | Единица измерения | Характеристика | Качество продукции |
| **Мебель детская игровая:** | | | | Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, международным стандартам. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам и стандартам, принятым для данного вида Товаров, качество должно быть **подтверждено сертификатами соответствия** (качества). Поставляемый товар должен быть новым. Поставка товара бывшего в употреблении не допускается.  Доставка, поднятие на этаж осуществляется силами Поставщика, а стоимость таких работ входит в цену контракта.  Приемка продукции по количеству, качеству и ассортименту производится по месту нахождения Заказчика, в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР № 6 от 15.06.1965, № 7 от 25.04.1966 г. «О порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству».  Гарантийный срок на Товар составляет – 24 месяца. |
| Уголок природы | 2 | шт. | Габариты – 1700 х 450 х 1600 мм.  Высота тумбы –700 мм. Тумба – в центре - двухдверная, боковые части - закругленные полки. Две задние стенки шириной по 600 мм - фигурные, на которых расположены по три полочки на разной высоте. |
| Кухня | 1 | шт. | Габариты - 1300х420х1100 мм.  Нижняя тумба с 3-я дверками, изображением стиральной машины, плиты. На столешнице - круги - конфорки, кран, «мойка». В верхней части по бокам два закрывающихся ящика, между ними – полка. |
| Стол для воды и песка | 2 | шт. | Стол - 900х500х600 мм  В верхней части два тазика, внизу полка. |
| **Мебель кухонная для группы** | | | |
| Гарнитур кухонный в сборе | 1 | шт. | Габариты – 1600х600х850 мм – тумба с двумя мойками, столешница из влагостойкой плиты 28 мм. Подвесные ящики -2 шт. 2-х дверные 800х320х800 мм. Один оснащен полкой, другой - сушилкой для посуды и чашек.  Фасад - в цветном исполнении. |
| Изменение габаритов возможно в пределах ± 10 мм  Изделия изготовлены из ЛДСП толщиной 16мм, ЦВЕТ – БУК, криволинейные участки обработаны кантом ПВХ, прямолинейные участки обработаны кромкой ПВХ.  Цвет фасада - по согласованию с Заказчиком. | | | |