Ведомость объемов работ к локальной смете №2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Количество** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Снятие оконных переплетов остекленных  1/0,16 | 100 м2 оконных переплетов 0,16 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина  2/1,11 | 100м2 покрытия  1,11 |
| 3 | Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных  3/1,11 | 100м2  1,11 |
| 4 | Мусор строительный с погрузкой вручную – погрузка  4/19,85 | 1т  19,85 |
| 5 | Перевозка грузов 1 класса автомобилями – самосвалами, грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера на расстоянии до 1 км  5/19,85 | 1т  19,85 |
| 6 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2  6/0,63 | 100 м борозд  0,63 |
| 7 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от площадки до 6 м при высоте до 500 мм  7/0,06 | 100 м3 железобетона в деле  0,06 |
| 8 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200мм, на высоте от опорной площади до 6м  8/0,18 | 100 м3 в деле  0,18 |
| 9 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных  9/1,11 | 100 м2 покрытия  1,11 |

Директор Т.Ю.Березина