УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 65

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Степович В.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (ремонт кабинета информатики на первом этаже в здании №2) в МБОУ СОШ № 65, расположенной по адресу:

г. Иваново, ул. Шувандиной, д.84

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Раздел 1. Каб информатики** |  |  |
| 1 | Разборка деревянных перегородок | 100 м2 | 0,085 |
| 2 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 | 0,065 |
| 3 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,43 |
| 4 | Светильник "Армстронг" | шт | 12 |
| 5 | Лампы | шт | 48 |
| 6 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0,1 |
| 7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,06 |
| 8 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,58 |
| 9 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,64 |
| 10 | Грунтовка | т | 0,0083 |
| 11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,64 |
| 12 | Устройство коробов из ГКЛ | 100 м2 | 0,04 |
| 13 | Сплошная шпатлевка по ГКЛ | 100 м2 | 0,04 |
| 14 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,04 |
| 15 | Грунтовка | т | 0,00052 |
| 16 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,04 |
| 17 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 | 1 решетка | 3 |
| 18 | Решетка радиаторная | шт | 3 |
| 19 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,43 |
| 20 | Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50% | 100 м2 пола | 0,43 |
| 21 | Устройство пола из плит: ГВЛ | 100 м2 | 0,43 |
| 22 | ГВЛ половой | м2 | 44 |
| 23 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,43 |
| 24 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,25 |
| 25 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 | 0,015 |
| 26 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,014 |
| 27 | Молдинги соединительные | м | 1,4 |
| 28 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,016 |
| 29 | Установка: металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен | 100 м2 проемов | 0,016 |
| 30 | Блок дверной металл. /2,00\*0,80/ | шт | 1 |
| 31 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,13 |
| 32 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,065 |
| 33 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,022 |
| 34 | Блок оконный ПВХ | м2 | 2,2 |
| 35 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,108 |
| 36 | Блок оконный ПВХ | м2 | 10,8 |
| 37 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,069 |
| 38 | Доски подоконные ПВХ | м | 6,9 |
| 39 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,1012 |
|  | **Раздел 2. Тамбур** |  |  |
| 40 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,028 |
| 41 | Установка: металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен | 100 м2 | 0,016 |
| 42 | Блок дверной металл. /2,00\*0,80/с утеплителем | шт | 1 |
| 43 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,012 |
| 44 | Скобяные изделия (ручки-петли) | компл | 1 |
| 45 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м 2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,01 |
| 46 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,01 |
| 47 | Грунтовка | т | 0,00013 |
| 48 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,01 |
| 49 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,05 |
| 50 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,06 |
| 51 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,11 |
| 52 | Грунтовка | т | 0,0014 |
| 53 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,11 |
|  | **Раздел 3. Прочее** |  |  |
| 54 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,95 |
| 55 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,95 |

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 65

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Степович В.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012г.

Ведомость неучтенных материалов

на ремонтные работы (ремонт кабинета информатики на первом этаже в здании №2) в МБОУ СОШ № 65, расположенной по адресу:

г. Иваново, ул. Шувандиной, д.84

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Светильник "Армстронг" | шт | 12 | 500 | 6000 |
| 2 | Лампы | шт | 48 | 12 | 576 |
| 3 | Грунтовка | т | 0,00882 | 40000 | 353 |
| 4 | Решетка радиаторная | шт | 3 | 261 | 783 |
| 5 | ГВЛ половой | м2 | 44 | 150 | 6600 |
| 6 | Молдинги соединительные | м | 1,4 | 80 | 112 |
| 7 | Блок дверной металл. /2,00\*0,80/ | шт | 1 | 13468 | 13468 |
| 8 | Блок оконный ПВХ | м2 | 2,2 | 3229 | 7104 |
| 9 | Блок оконный ПВХ | м2 | 10,8 | 3229 | 34873 |
| 10 | Доски подоконные ПВХ | м | 6,9 | 265 | 1828 |
| 11 | Блок дверной металл. /2,00\*0,80/с утеплителем | шт | 1 | 17892 | 17892 |
| 12 | Скобяные изделия (ручки-петли) | компл | 1 | 500 | 500 |
| 13 | Грунтовка | т | 0,00153 | 40000 | 61 |